**附件7 废气排污单位超标数据一览表**

| **行政区** | **企业名称** | **所属行业** | **监测点位** | **执行标准名称** | **监测日期** | **监测项目** | **实测浓度** | **折算浓度** | **标准**  **限值** | **浓度单位** | **超标倍数** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉市青山（化工）区 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处大庄油库 | 油气仓储 | 油气回收处理装置 | 《储油库大气污染物排放标准》（GB20950-2007） | 2021-2-26 | 非甲烷总烃 | 32.9 | / | 25 | g/m3 | 0.3 |
| 处理效率 | 91.6 | / | ≥95 | % | / |
| 襄阳市襄城区 | 襄阳金达成精细化工有限公司 | 化学药品原料药制造 | 异氰酸酯车间排气筒 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB12/524-2014 | 2021.7.21 | 苯 | 1.35 | 1.35 | 1 | mg/m3 | 0.35 |
| 鄂州市 | 鄂州东方水泥有限公司 | 矿渣水泥制造 | 2#球磨机出口 | 企业《排污许可证》（编号91420700773916029K001P）大气污染物有组织排放许可限值 | 2021.9.26 | 颗粒物 | 14.5 | 14.5 | 10 | mg/m3 | 0.45 |
| 鄂州市 | 鄂州申宝建材有限公司 | 矿渣水泥制造 | 球磨机出口 | 企业《排污许可证》（编号914207006703791015001P）大气污染物有组织排放许可限值 | 2021.9.28 | 颗粒物 | 14.0 | 14.0 | 10 | mg/m3 | 0.40 |
| 随州市曾都区 | 湖北金龙新材料股份有限公司 | 帆布制造 | 锅炉总排口 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 2021.6.17 | 二氧化硫 | 229 | 305 | 300 | mg/m3 | 0.02 |
| 孝感市大悟县 | 湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 | 磷肥制造 | 氟硅酸钠排放口 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996,恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 2021.4.16 | 氟化物 | 12.84 | / | 9 | mg/m3 | 0.43 |
| 厂界东侧外 | 颗粒物 | 1.92 | / | 1.0 | mg/m3 | 0.92 |
| 1.29 | / | 1.0 | mg/m3 | 0.29 |
| 荆门市钟祥市 | 湖北金汉江精制棉有限公司 | 人造纤维（纤维素纤维）制造 | 锅炉尾气排筒 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 2021-06-21 | 烟尘 | 74 | 74 | 50 | mg/m3 | 0.48 |
| 荆门市掇刀区 | 湖北固润科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 2,4,6,-三甲基苯甲酰氯排放筒 | DB12524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 2021-05-26 | 非甲烷总烃 | 116 | 116 | 80 | mg/m3 | 0.45 |
| TPO、XBPO生产尾气 | 非甲烷总烃 | 111 | 111 | 80 | mg/m3 | 0.38 |
| 荆门市掇刀区 | 荆门市美丰化工有限公司（无平台） | 批发业 | 氯化尾气排放口 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 2021-06-21 | 非甲烷总烃 | 206 | 206 | 120 | mg/m3 | 0.72 |